![Nebelmaschine]


# DMX-Nebelmaschine


Für die kleinen Nebelmaschinen zum umbauen.


Vorteile:
- Bessere Temperaturregelung mit PD-Regler
- Dauernebeln mit niedriger Stufe möglich (f ca 1Hz)
- DMX-Steuerung
- Keine langen Pausen mehr zum Nachheitzen


Firmware schreiben mit:
avrdude -c jtag3isp -p attiny2313 -U flash:w:test3_tiny2313.hex

Achtung:
- Nebel wird bei zu hohen temperaturen toxisch
- Elektrischer Schlag möglich bei unsachgemäßer Verwendung
- Brandgefahr

-> nur für fortgeschrittene Bastler und erfahrene Profis

![Bastelplatz]


Thermoelement (Typ-K) mit Schraubanschluss verwenden damit dieser sich nicht löst und den Thermoschalter im Heitzkreis belassen. Dieser Schaltet bei Übertemperatur die Heitzung aus. Am Netzspannungseingang ist eine passende Sicherung zu verwenden.

Patches auf der Platine (V1.1):
![Top]
![Bot]




[Nebelmaschine]: pic1.jpg "Fertige Nebelmaschine"
[Bastelplatz]: Bastelplatz.jpg "Nebelmaschine bei debuggen"
[Top]: Ansicht-Top.jpg "Platine Top"
[Bot]: Ansicht-Bot.jpg "Platine Bot"
