<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VU-V1.2</text>
<text>SG</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SANYO-OSCON_SMD_F8">
<description>&lt;b&gt;SANYO OSCON Capacitor&lt;/b&gt; SMD type with conductive polymer electrolyte&lt;p&gt;
Source: e_os_all.pdf</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt; SOP-8L&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds31262.pdf</description>
</package>
<package name="SOD323">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ir2104">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bcv">
<packages>
<package name="BCV62">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSTBV2">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-faston">
<description>&lt;b&gt;FASTON Connector&lt;/b&gt; Printed Circuit Board Tabs&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F061.100">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46342 Teil 1&lt;p&gt;
Flachstecker Typ Vogt 3866B.68 (F061.100)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 270</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C12" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D2" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC3" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC4" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T1" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T2" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X2" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C21" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D3" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC5" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T3" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T4" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C29" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C30" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C27" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D4" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC7" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC8" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R22" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R27" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R28" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R33" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T5" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T6" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X4" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C39" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C40" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C34" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C32" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C33" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C35" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C36" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D5" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC9" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC10" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R34" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R35" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R36" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R37" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R38" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R39" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R40" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R41" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T7" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T8" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X5" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C47" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C48" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C49" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C43" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C41" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C42" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C44" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C45" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D6" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC11" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC12" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R42" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R43" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R44" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R45" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R46" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R47" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R48" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R49" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T9" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T10" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X6" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C55" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="C56" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C57" library="rcl" package="SANYO-OSCON_SMD_F8" value="470u"/>
<element name="C58" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C52" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C50" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C51" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C53" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C54" library="rcl" package="C1206" value="4,7u"/>
<element name="D7" library="diode" package="SMB" value="SS26"/>
<element name="IC13" library="40xx" package="SO16" value="4046D"/>
<element name="IC14" library="ir2104" package="SO8" value="IR2104S"/>
<element name="R50" library="rcl" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R51" library="rcl" package="R0805" value="n.b."/>
<element name="R52" library="rcl" package="R0805" value="200k"/>
<element name="R53" library="rcl" package="R0805" value="68K"/>
<element name="R54" library="rcl" package="R0805" value="30K"/>
<element name="R55" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R56" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="R57" library="rcl" package="R0805" value="100R"/>
<element name="T11" library="zetex" package="SO8" value="IRF7103">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T12" library="bcv" package="BCV62" value="BCV61B"/>
<element name="X7" library="con-phoenix-508" package="MSTBV2" value="MST2V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R58" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C61" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C62" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D9" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear" package="SO08" value="TL072D"/>
<element name="R59" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R60" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R61" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C63" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C64" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D10" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="C65" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C66" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R62" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R63" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R64" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C67" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C68" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D11" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="IC15" library="linear" package="SO08" value="TL072D"/>
<element name="R65" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R66" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R67" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C69" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C70" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D12" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="C71" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C72" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R68" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R69" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R70" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C73" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C74" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D13" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="IC16" library="linear" package="SO08" value="TL072D"/>
<element name="R71" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R72" library="rcl" package="R0805" value="120K"/>
<element name="R73" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C75" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C76" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="D14" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="C77" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C78" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="X3" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="TL072D"/>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="D1" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="D8" library="zetex" package="SOD323" value="1N4148">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1824860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R6078"/>
<attribute name="MPN" value="CDSOD323-T05C"/>
</element>
<element name="C59" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="R24" library="rcl" package="R1206" value="10R"/>
<element name="C60" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C79" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="R74" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R75" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R76" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R77" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R78" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R79" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="R80" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="J1" library="con-faston" package="F061.100" value="PIN2F061.100">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2" library="con-faston" package="F061.100" value="PIN2F061.100">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="C66" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="3"/>
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="C77" pad="2"/>
<contactref element="C78" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C79" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="T6" pad="4"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="-"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="T8" pad="4"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="-"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="3"/>
<contactref element="T10" pad="4"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="3"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="-"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="T12" pad="3"/>
<contactref element="T12" pad="4"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="T11" pad="3"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="A1"/>
<contactref element="J2" pad="A2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SIG1">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="16"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="C77" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C79" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1+">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="7"/>
<contactref element="T3" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="7"/>
<contactref element="T5" pad="8"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="+"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="T7" pad="7"/>
<contactref element="T7" pad="8"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="+"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="T9" pad="7"/>
<contactref element="T9" pad="8"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="+"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="T11" pad="7"/>
<contactref element="T11" pad="8"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="+"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="A1"/>
<contactref element="J1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T3" pad="5"/>
<contactref element="T3" pad="6"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="T5" pad="5"/>
<contactref element="T5" pad="6"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG3">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="T7" pad="5"/>
<contactref element="T7" pad="6"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG4">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="T10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="T10" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="T9" pad="5"/>
<contactref element="T9" pad="6"/>
<contactref element="T9" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG5">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="T12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="T12" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="T11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="T11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="T11" pad="5"/>
<contactref element="T11" pad="6"/>
<contactref element="T11" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="X7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="IC14" pad="7"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="IC14" pad="5"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG6">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="C66" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="C78" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="C67" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="C67" pad="1"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="IC15" pad="2"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IC15" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
<contactref element="D13" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="C73" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="IC16" pad="1"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="C76" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="C75" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="C76" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="1"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
